# 레이아웃 모델 편집기 매개변수

| 매개변수 | 설명
--- | --- | ---
| 활성화 | 모델이 활성화되어야 하는지 여부를 지정합니다.
보기 필터 | 어떤 보기에 모델이 적용될지를 결정하는 필터를 지정합니다. 이를 이용하면, 이 필터를 충족하는 보기에 대해 노드 모드가 선택적으로 활성화됩니다.
영역 상자 | 모델 내의 영역 목록을 표시합니다
영역
단위 모드 | 선택된 영역의 크기를 이미지/보기의 백분율로 지정할지 픽셀로 지정할지 선택합니다.
X 연장 | 이미지/보기의 좌측 상단 모서리부터 측정한 선택 영역의 폭을 지정합니다.
Y 연장 | 이미지/보기의 좌측 상단 모서리부터 측정한 선택 영역의 높이를 지정합니다.
형상 일치 | 영역에 어떤 형상이 할당될지 지정합니다. 다수 형상을 선택할 수 있습니다.
형상 카운트 | 해당 영역에 유효한 형상의 수를 지정합니다. 예를 들어, DualTransistor 인스턴스가 2개, IntegratedCircuit 인스턴스가 1개 있다면, 형상 카운트를 3으로 설정합니다.