# Blue 읽기 도구

| Blue 읽기 도구는 광학 문자 판독(OCR)을 수행하기 위해 이용됩니다. Blue 읽기 도구는 Blue 위치 도구와 비슷하게 문자를 이미지 내의 형상으로 식별하고 찾습니다. 하지만, Blue 읽기 도구는 미리 트레이닝된 모델을 이용해 트레이닝의 필요 없이 읽기 성능의 일반적 기준을 제공합니다. 그러므로, 이 도구를 처음 구성하면, 거의 즉각적으로 문자를 인식하고 읽을 수 있게 됩니다. 이 도구는 이미 문자를 읽는 방법을 알기 때문에, 이미지의 어디에서 문자를 찾을지만 규정하면 됩니다.

Blue 읽기 도구의 강점은 대비가 낮거나 해상도가 낮거나, 변형된 문자 등 어려운 프로젝트에 적용될 수 있는 능력입니다. 또한 설정하기 어려운 세분화 설정이나 이미지 필터도 필요 없습니다. 이 도구는 기존의 머신 비전 도구가 읽는 데 어려움을 느낀 문자를 읽을 수 있습니다. 특히 복잡한 배경의 변형된 문자 및/또는 곡선형 문자에 적용됩니다.

이 도구를 사용하려면, 트레이닝 집합을 제공하고 문자 주위에 읽을 영역을 설정합니다. 형상 크기 매개변수를 조정하고 문자에 라벨을 지정하십시오. 대개의 경우, 이 도구는 문자를 자동으로 식별하고 정확하게 읽으며, 추가적인 트레이닝을 위해 라벨로 수락할 수 있는, 문자의 마킹을 만듭니다. 문자 하나의 인스턴스에 라벨이 지정되면 도구를 트레이닝하십시오. 이어서 트레이닝 단계에 이용하지 않은 이미지를 이용해 도구를 검증하십시오.

참고 : Blue 읽기 도구에 대한 자세한 내용은 Blue 읽기 도구 이용 항목을 참조하십시오.