# GPU 요구사항

## NVIDIA® 드라이버 지원

- 419.67 이상의 NVIDIA GeForce® 드라이버(Creator 준비)

- 430.64 이상의 NVIDIA Quadro® 드라이버(기업용으로 최적의 드라이버)

  참고 : 지원되는 드라이버에 대한 자세한 내용은 Cognex지원Site를 참조하십시오.

## 지원되는 NVIDIA GPU

GPU | 모델 | 성능 수준 | 시스템 전원
--- | --- | --- | ---
NVIDIA GeForce® | GTX 1060 | 낮음 - 중간 | ≥500W
GTX 1070 | 중간 | ≥ 600W
GTX 1080 Ti | 높음 | ≥ 600W
RTX™ 2070 | 중간 | ≥ 550W
RTX 2080 | 중간 - 높음 | ≥ 650W
RTX 2080 Ti | 높음 | ≥ 650W
NVIDIA Quadro® | P2000 | 낮음 | ≥500W
P4000 | 중간 - 높음 | ≥ 600W
GV100* | 높음 | ≥ 600W
RTX 4000 | 중간 | ≥ 550W
RTX 5000 | 중간 - 높음 | ≥ 650W
RTX 6000 | 높음 | ≥ 650W
RTX 8000 | 높음 | ≥ 650W
Titan V* | 높음 | ≥ 600W
Titan RTX | 높음 | ≥ 650W
NVIDIA Tesla® | P5000 | 높음 | ≥ 600W
V100* | 높음 | ≥ 600W
참고 : Cognex는 다음의 이유로 NVIDIA Quadro 및 Tesla GPU 사용을 적극 권장합니다. 이 GPU들은 계산 최적화 Tesla 컴퓨터 클러스터(TCC) 모드를 지원합니다. 이 GPU들은 지속적인 사용율 작동을 위해 설계됐고, 테스트됐습니다. 이 GPU들은 NVIDIA의 엄격한 테스트와 인증을 거쳤습니다. ViDi 3.4.0은 3.0 이상의 계산 능력을 제공하는 NVIDIA CUDA® 사용 가능 GPU를 모두 지원하며, 419.67 이상의 드라이버 버전을 필요로 합니다. 핵심 ViDi 기능을 이용하려면 functionalityCUDA 컴퓨팅 역량 3.0 이상이 필요합니다. 낮은 Precision 매개변수에는 CUDA 컴퓨팅 역량 6.1 이상이 필요합니다(자세한 내용은 NVIDIA 웹사이트를 참조하십시오). 런타임 작업에는 4GB 이상, 트레이닝에는 8GB 이상의 GPU 메모리가 필요합니다. NVIDIA GeForce Titan V, Quadro GV100, Tesla V100에는 NVIDIA 텐서 코어가 포함됩니다. 표준 혹은 고급 보안 라이센스가 있는 경우, 텐서 코어가 있다면, ViDi 3.4.0은 자동으로 이를 활용합니다. Cognex 보안 동글에서 이 기능을 활성화하는 방법에 대해서는 Cognex 판매 담당자에게 문의하십시오.