# 형상 크기

모든 ViDi 도구는 사용자가 지정하는 형상 크기에 기초해 이미지를 분석합니다. 픽셀 단위로 지정되는 형상 크기는 해당 도구에 입력 이미지 안에 있는 "의미 있는" 또는 "독특한" 형상의 크기 기대치에 대해 힌트를 줍니다. 형상 크기를 선택하는 최선의 방법은 인간 검사자인 것처럼 입력 이미지를 검토하는 것입니다. 이미지 안의 형상은 이미지가 양호한지 불량한지 특징짓기 위해, 결함 또는 문제를 식별하기 위해, 또는 어디에 무엇이 있고 그것이 무엇인지 결정하기 위해 이용한다는 것에 유념하십시오.

예를 들어, 항공기 그림을 엔진 수에 기초해 분류하고자 한다면, 형상 크기는 항공기 엔진의 대략적인 크기에 기초하게 될 것입니다.

트레이닝과 런타임 모두, 해당 도구는 이미지에서 이미지 내의 정사각형 하부 영역의 픽셀과 해당 영역 주위의 맥락 정보에 부합하는 샘플을 수집할 것입니다.

1 | 샘플 영역
2 | 맥락 영역
3 | 형상 크기

형상 크기 지정은 주관적 판단이지만, 몇 가지 구체적인 지침을 따를 수 있습니다.

- 비감독 모드 또는 감독 모드의 Red 분석도구의 경우 형상 크기는 대략적으로 전형적인 결함의 크기와 같아야 합니다. 줄, 자국, 긁힘, 마모 등 가늘고 긴 결함의 경우, 형상 크기는 대략적으로 형상의 폭과 같아야 합니다.

  1 | 결함
  2 | 형상 크기

- Blue 위치 도구의 경우, 형상 크기는 대략적으로 식별하는 개체의 크기와 같아야 합니다. 상이한 크기의 형상에 라벨을 지정할 경우에는, 절충적인 형상 크기를 선택하십시오.
- Blue 읽기 도구의 경우, 형상 크기는 대략적으로 전형적인 "A" 또는 "E" 문자를 포함하는 상자의 크기와 같아야 합니다.
- Green 분류 도구의 경우, 형상 크기는 주관적입니다. 형상 크기는 인간 관찰자가 이미지를 분류하기 위해 사용하고자 할 이미지 형상의 크기와 부합해야 합니다.