# テキスタイルを検査する

テキスタイルの検査は、美的検査の一般的な例です。欠陥には、織物パターンの問題から、欠陥のある糸や不良な糸、汚れ、その他ありとあらゆるタイプがあります。布地がカメラの前で完全に整列していないが、大きくずれたり回転したりする可能性がある場合、課題はさらに大きくなります。

このチュートリアルでは、比較的複雑ではあるが繰り返しのあるカラーパターンを示すテキスタイルの 2 つの画像を使用して、一般的なテキスタイルの例を示します。画像は、ランダムな位置から取得されるため、それぞれの画像が明確かつ正確なビューを表示します。さらに、画像には大きなずれと回転があり、解析 (赤) ツールの柔軟性を示しています。

###### 学習目標

- 解析 (赤) ツールを理解する。
- 画像に「良好」または「不良」のラベルを付ける。
- データベース統計サイドバーを導入する。
- [特徴のサイズ] および [境界線タイプ] パラメータの役割。
- [摂動] パラメータを使用してパフォーマンスを向上させる。