# このリリースについて

Cognex ViDi 3.4.0 には、次の新機能と改善点が導入されています。

- 位置決め (青) ツール

  位置決め (青) ツールでは、以下を含む大幅な見直しが行われました。

  - レイアウトモデルを作成します。これにより、画像の領域内の特徴の有無を検証できます。
  - 新しいラベル、マーキング、およびモデルグラフィックスが、ラベル付きの特徴とマーク付きの特徴をより明確にすることで可視性と使いやすさの両方を向上させ、ハンドルがラベルを移動およびサイズ変更するときのグラフィックインタラクションを強化します。
  - 特徴の識別子に最大 140 文字を設定できるようになりました。
  - 回転済みの特徴とスケール調整済みの特徴に対する機能が向上しました。
  - 以前にラベル付けした特徴を記憶しているツールを使用して、画像/ビューにラベル付けする際のワークフローを改善しました。これにより、1 つの画像を使ってラベルを作成した後、そのラベルを残りの画像に適用することができます。
  - 新しいモデルエディタの GUI とともに、ノードモデルのパフォーマンスを改善しました。
  - このツールでは、特徴、一致、ノードモデル、またはレイアウトモデルに基づいて、後に続くツールの対象領域を作成できるようになりました。

- 学習機能のワークフロー

  - ツールの学習に使用される画像/ビューを定義するための新しいパラダイムがあります。これにより、新しい画像サンプルセットと統合することで、プロセスをより分かりやすく制御できるようにすることができます。

- 画像サンプルセット

  - 画像/ビューを学習用およびテスト用サンプルセットとして作成および管理する機能が追加されました。これにより、ツールの学習およびテストに使用される画像/ビューをうまく管理することができます。

- データベースの概要のフィルタリング

  - エキスパートモードでは、[表示] フィルタのシンタックスを使用して、[データベースの概要] で結果と統計をフィルタ処理できるようになりました。

- 読み取り (青) ツール

  - 回転した文字を識別して読み取ることができます。

- 解析 (赤) ツール

  - 欠陥領域とマスクの領域を削除できる消しゴムツールが追加されました。
- 上記の新機能に加えて、さまざまなパフォーマンスと安定性が改善されました。

注 :

- VisionPro、Designer、および ViDi ソフトウェアのすべての操作フェーズでは、有効な Cognex Security Dongleが取り付けられている必要があります。Cognex Security Dongleを一時的に取り外したり、代用したり、共有したりすると、システムが正しく動作せず、データが失われる場合があります。

  ViDi がクライアント/サーバ機能用に設定され、コンピュータがサーバとして設定されている場合は、サーバには Cognex Security Dongleを取り付ける必要がありますが、クライアントには Cognex Security Dongleは必要ありません。

- サンプルコードは、ViDi 3.4.0 インストーラに含まれています。サンプルコードのリソース (ViDi 3.4 Sample Code Resource.msi) には、画像とワークスペースが含まれており、Cognex サポートサイトからダウンロードできます。
- このリリースの新しい API 機能の詳細については、Cognex ViDi Suite .NET Library と Cognex ViDi Suite C API のヘルプファイルを参照してください。