# USB ハブの停止の無効化

次の手順を実行し、Cognex Security Dongle の接続先の USB ハブを Windows がオフにできないようにします。

1. Windows のデバイスマネージャーを開きます。

2. [ユニバーサル シリアル バス コントローラー] ノード (A) を展開し、使用している USB ハブを右クリックします。[プロパティ] オプション (B) をクリックします。

3. 表示されたダイアログの [電源の管理] タブをクリックし、[電源の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする] オプションをオフにします。次に、[OK] をクリックして変更を適用します。

ヒント : コンピュータのデバイス マネージャーの [ユニバーサル シリアル バス コントローラー] ノードに複数の USB ハブがリストされている場合は、これらすべてに対して上記の手順を実行します。