# 画像のキャプチャ

ViDi ツールは、画像や照明のバリエーションに対応できますが、そのバリエーションが何を伴う場合があるかをツールに学習させる必要があります。画像によって照明が明るい、または暗い場合は、画像にそのバリエーションをキャプチャし、学習画像セットにそれらの画像を追加することによって照明のそのバリエーションを使用してツールに学習させます。

照明および画像のオプションを設定するときに、一般的なマシンビジョンの照明および光学系の技術を使用することができます。ただし、ViDi で、照明および光学系が学習と生産の間で一貫していることを確認してください。たとえば、特定の照明および光学系の設定に基づいて画像を学習させてから、ツールのパフォーマンスはその初期設定に基づくため、生産中にその設定を変更した場合、生産時に動作不良となります。

可能な場合、制御された照明を使用すると、照明の設定における差異につながる可能性がある周囲の照明や視覚的変化によって生じる影響を避けることができます。カメラをセットアップする場合、ラボ内のカメラのセットアップが生産時に使用されるセットアップと同じであることを確認してください。また、遠近歪み、レンズのフォーカス、被写界深度、および視野における変化を最小限にするようにしてください。