# テクスチャを検査する

テクスチャには通常、疑似ランダム特徴があります。それらは、いくつかの基本的な特徴 (ブラシストロークの方向や幅など) によって部分的に説明することができます。ただし、それらには、あるサンプルから次のサンプルへと変化するランダムな特徴もあります。課題は、小さいが視覚的に特異な欠陥を検出しながら、こうした「通常の」変動を受け入れることです。

解析 (赤) ツール – アンスーパーバイズドモードは、複雑な表面やテクスチャで異常を見つけることができますが、異常が背景のテクスチャから分離できるように視覚的に十分に目立つ必要があります。そうでない場合、または本質的に、アンスーパーバイズド (赤) が特定の異常または欠陥に、必要に応じて、あるいは予想どおりに対応していない場合は、解析 (赤) ツール – スーパーバイズドモードに切り替える必要があります。

###### 学習目標

- 解析 (赤) ツールの [スーパーバイズド] モードと [アンスーパーバイズド] モードの違いを理解する。