# 特徴の識別

位置決め (青) ツールを使用して特徴を識別する場合は、次のステップに従います。

1. 必要に応じて、ツールの ROI を調整します。
2. ROI 内で、画像の上にカーソルを置くと、マウスカーソルに十字アイコンが表示され、これを使用して青ツールの特徴ラベルを配置します。特徴をクリックしてラベルを付けます。
3. 特徴ラベルのデフォルトの文字は 0 です。意味のある文字 (A ～ Z、0 ～ 9、最大 140 文字) を入力して特徴を識別します。同一の特徴については、同じ識別子を使用できます。
4. ディスプレイの左下隅には、[特徴のサイズ] パラメータ設定のサイズをグラフィカルに示す円のグラフィックがあります。

   1. この円のグラフィックは、ROI に移動して、最大の特徴に配置できます。次に、ドラッグハンドルを使用し、[特徴のサイズ] を調整して特徴をほとんど隠すことができます。

5. 画像内で見つけたい特徴が複数ある場合は、各特徴を識別してラベルを付けます。

6. 画像データベースの各画像を調べて、特徴の各インスタンスを特定してラベルを付けます。

   ヒント : 最善の結果を得るには、このプロセスを慎重かつ徹底的に行い、特徴のすべてのインスタンスを特定してラベルを付けてください。
7. すべての画像の各特徴にラベルを付けたら、[ブレイン] アイコンを押して、ツールに学習させます。
8. 登録したら、結果を確認します。
   1. すべての画像を調べて、ツールが画像内の特徴を正しくマークしているかどうかを判断します。
      1. ツールが特徴を正しくマークしている場合は、画像を右クリックして [ビューの受け入れ] を選択します。
      2. ツールが特徴を誤ってマークしている場合、または現在の特徴を識別できなかった場合は、以下を行います。
         1. 画像を右クリックして、[ビューの受け入れ] を選択します。
         2. 画像を再度右クリックして、[マーキングとラベルのクリア] を選択します。
         3. 画像内の特徴に手動でラベルを付けます。
   2. (a.) のシナリオの場合は、ツールを使用する準備が整っています。(b.) のシナリオの場合は、ツールに再度学習させて、ステップ 7 と 8 を繰り返す必要があります。