# 時計の文字盤の検査 — ステップ

注 : ツール設定の特定のステップの詳細については、「位置決め (青) ツールの使用」と「解析 (赤) ツールの使用」のトピックを参照してください。

1. [文字盤] チュートリアルの画像を追加します。
2. 位置決め (青) ツールを追加します。
3. 時計の文字盤を囲むように、位置決め (青) ツールの ROI を調整して画像を分割します。
4. [特徴のサイズ] パラメータを 100 に設定します。
5. 少なくとも 2 つの特徴 (中心と "B" の下の穴など) を選択し、3 つ以上の画像でそれらにラベル付けします。
6. [回転] の摂動パラメータの間隔を [0,360] に変更することで、登録段階でいくつかの回転を追加して、文字盤の向きのばらつきを補正します。
7. システムに学習させて、結果を確認します。
8. 特徴が正しく見つからなかった画像に手動でラベル付けします。
9. 新しい画像に手動でラベルを付ける必要がある場合は、システムを再度学習させて、結果を再確認します。
10. いずれかの画像で、ラベル付きの 2 つの特徴を選択します。ビューで右クリックして、メニューから [モデルの作成] を選択し、「文字盤」という名前のモデルを作成します。
11. 画像を再処理して、モデルが正しく検出されたことを確認します。
12. 解析 (赤) ツールを追加し、ROI 設定を構成して「文字盤」モデルを使用し、ROI のサイズを 1850 x 1850 に設定します。
13. すべての画像を分割し、データベース内の画像が正しく分割されていることを確認します。
14. すべての画像に [良好] とラベル付けした後、表示フィルタを使用して、ファイル名に "bad" という単語が含まれている画像に [不良] とラベルを付けます。
15. 背景、表面の小さな円、および半月の形を隠すマスクを作成します。
16. 画像表示領域で、右クリックしてメニューから [マスクの編集] を選択します。

    1. [円ツール] を選択し、文字盤の中心から端に向かって外側に円を描きます。

    2. 円マスクを配置した状態で、[反転] ボタンを押すと、マスクが円の外側を覆います。

    3. [円ツール] を選択し、画像内の他のそれぞれの円形の特徴に円マスクを適用します。

    4. [マジックワンド] ツールを選択し、Shift キーを押しながら、ワンドを図形の上にドラッグして塗りつぶします。

    5. すべてのマスクを配置した状態で、[適用] ボタンを押すと、[マスクの適用] ダイアログが開き、すべての画像にマスクを適用できます。

    6. [閉じる] ボタンを押して、[マスクの編集] フェーズを閉じます。これで、すべての画像にマスクが適用されます。

17. ツールに学習させて結果を確認し、ツールが欠陥を正しくマスクしていることを確認します。学習に関連付けられているパラメータを調整する必要がある場合、または画像にラベルを付け直す必要がある場合は、ツールに再度学習させて結果を再検証してください。