# 位置決め (青) ツール – 特徴のサイズ

ツールの特徴のサイズは、特徴ツールのパラメータの設定によって異なります。

- [スケール調整済み] をオフにすると、インタラクティブコントロールまたは [特徴のサイズ] フィールドを使用して、画像の特徴のサイズと一致するように、特徴のサイズとアスペクト比を個別に設定できます。特徴のラベルはすべて、指定する特徴のサイズと形状になります。

  ツールのインタラクティブな [特徴のサイズ] インジケータグラフィックは、画像の左下隅に表示されます (下図)。

  インジケータグラフィックを画像内にドラッグすると、画像内の特徴に基づいてサイズを変更できます。また、インジケータのサイズは、サイズ変更ハンドル (マウスをインジケータの上に移動すると表示される) をドラッグすると変更できます。インジケータのサイズを変更すると、[特徴のサイズ] パラメータも変わります。

- [スケール調整済み] を有効にして [均一] に設定すると、個々の特徴ラベルのサイズを個別に設定できますが、アスペクト比はすべて同じです。

- [スケール調整済み] を有効にして [不均一] に設定すると、それぞれの特徴は固有のアスペクト比になります。

注 :

- [スケール調整済み] が有効である特徴サイズの設定の詳細については、特徴ツールのパラメータのトピックを参照してください。
- 均一または不均一のスケールが有効になっている場合、ツールの特徴サイズとアスペクト比はツールの操作には影響しません。代わりに、ラベル付けした特徴のサイズとアスペクト比がツールによって使用され、学習と実行時サンプリングの両方が実行されます。ただし、このツールを使用して特徴サイズを設定することはできます。