# ラベルとモデルの操作

読み取り (青) ツールで 1 つ以上のモデルを定義している場合、画像のラベル付けはいくつかの重要な方法で簡素化され高速化されます。

- 特徴が見つからない画像にラベルを付け始めると、いくつかの文字にラベルを付けたらすぐに、ツールはモデル内のすべての特徴の位置を含む、可能性の高いモデルの位置を提案します。

  モデルが表示されたら、テキストフィールドに正しい文字の値を入力するだけで、ツールが自動的にすべてのラベルを作成します。

  文字の値を指定した後、特徴の位置が正しくなるように調整する必要もあります。

- 特徴が見つかった画像から開始すると、処理はさらに簡単です。以下のように、右クリックして [ビューの受け入れ] を選択するだけです。

  この場合、モデルによって一致した特徴だけがラベルに変換されます。

###### モデルを定義するときに、ラベル付きの画像で特徴が見つかった場合

モデルが定義されているツールを使用してラベル付きの画像を処理すると、ツールは見つかった特徴と適合したモデルの上にラベル付きのモデルを表示し、黄色の枠線でその一致が正しいことを示します。

以前と同じように、個々の文字とモデルの上にマウスを移動すると、ラベル付きの文字と見つかった文字の両方に関する情報を表示できます。

見つかった特徴が画像内のラベル付きの特徴と一致しない場合は、見つかったラベル付きの文字列と不一致の特徴の両方が表示されます。

以前と同じように、ラベルなし、または誤ったラベルが付けられている見つかった特徴がオレンジ色で表示されます。