# クライアントの ViDi Suite GUI の設定

1. クライアントの CodeMeter WebAdmin の設定が完了したら、ViDi Suite GUI を起動します。
2. 起動ウィンドウで、[サービスへの接続] を選択します。

3. [URL] フィールドに、サーバの IP アドレスとポート番号を入力します。フォーマットは次のとおりです。IP アドレス (またはホスト名) の後に、コロンとサーバが学習要求の待ち受けに使用するポート番号が続きます。例: http://10.10.10.10:8080 または http://ServerPC:8080

   注 : サーバで実行されている ViDi Suite サービスのアプリケーションからポート番号を取得できます。サービスが学習要求を待ち受けるポートを指定します。
4. [続行] を押して、ViDi Suite GUI を起動します。