# リリース履歴

このトピックでは、ViDi の以前のリリースの機能および解決した問題を示します。

## ViDi 3.3.0

- 一般的な安定性とパフォーマンスが改善されました。
- 低精度パラメータが有効になっている解析 (赤) ツールおよび分類 (緑) ツール向けの NVIDIA® Turing™ Tensor Cores のサポートが改善されました。

- 読み取り (青) ツールに 2 つの新しいモデルタイプが追加されました。

  - 正規表現に基づいて文字列の一致を指定できる正規表現モデル。このタイプのモデルは、テキストの線形配置を含むアプリケーションに対し、既存のノードモデルよりも高速で柔軟性のあるモデルを提供します。
  - テキスト文字列の長さに基づいた線形文字列の一致が可能な文字列モデル。
- 多数 (500 以上) の特徴グラフィックスを含む画像の表示パフォーマンスが改善されました。
- ツールのレポート作成時の分類 (緑) ツールのクラスラベルの読みやすさが改善されました。
- ツールの対象領域 (ROI) を回転するためのコントロールがシンプルになりました。
- Cognex VisionPro バージョン 9.5 のサポートが追加されました。

### 解決した問題 3.3.0

問題 | 説明
--- | ---
AIC-1861 | NVIDIA ドライバー 411.31 以降に関する問題が修正されました。詳細については、Cognex サポートサイトの「VisionPro ViDi Software Drive Support」ページを参照してください。
AIC-1801 | [グループの設定] オプションがビューリストの [N ビューのアクション] メニューに復元されたため、解析 (赤) ツールをアンスーパーバイズドモードで使用する際に、画像のグループを作成できるようになりました。
AIC-1201 | ストリームの名前に一重引用符が含まれている場合にワークスペースが正しく機能しない問題が修正されました。
AIC-1223 | 多くのビューを持つ領域を解析 (赤) ツールに対して適用する際に、ViDi Suite GUI が応答しなくなる問題が修正されました。
AIC-1387 | ランタイムのみのサービスへの接続を試行した後に ViDi Suite GUI が適切に終了しない問題が修正されました。

## ViDi 3.2.1

- このリリースでは ViDi Client/Server 機能を導入し、サーバ/クライアントモデルを使用して、複数の PC での ViDi ソフトウェアの学習およびランタイム実装を使用できるようにします。この機能を使用すると、ローカル PC の GPU を使用する代わりに、ランタイム推論や学習のリモートサービスを使用することができます。より強力な GPU がサーバに搭載されていたり、GPU をローカルにインストールしていない場合に有用です。

  この機能は展開操作には最高 4 つのクライアント、開発には最高 8 つのクライアントをサポートしています。

- このリリースは、ViDi ランタイムに対して次のような強化点と速度の改善をもたらします。

  - NVIDIA® Tensor Cores のサポートが追加され、GPU Optimization 機能でも Tensor Cores がサポートされるようになりました。
  - 低精度パラメータが解析 (赤) ツールと分類 (緑) ツールに追加されており、ランタイム操作中のツールの速度が最適化されます。
- 特徴のフィルタが位置決め (青) ツールと読み取り (青) ツールに追加されており、見つかった特徴を ID、X、Y、サイズ、および回転でフィルタ処理できるようになりました。
- ViDi GUI と ViDi ヘルプファイルが中国語 (簡体字) に翻訳されています。GUI とヘルプを中国語で表示するには、OS の言語を中国語 (簡体字) に設定する必要があります。
- 最高 32MP の画像 (高さまたは幅が最高 16k) のサポートが追加されました。

## ViDi 3.1.0

###### ツールおよび GUI の変更

- ViDi 読み取り (青) ツールが光学式文字認識 (OCR) アプリケーションに追加されました。
- 位置決め (青) ツールでのモデル照合時の速度とパフォーマンスが改善されました。
- 特徴のサイズパラメータがインタラクティブになり、GUI 内でグラフィックを使用してサイズ変更できるようになりました。
- 青のツールを使用したラベル付けが改善され、複数の特徴の選択とインタラクションが可能になりました。
- 青のツールを使用したモデル最適化の柔軟性が改善されました。
- 位置決め (青) ツールと読み取り (青) ツールにおいて、結果にコンフュージョンマトリックスが追加されました。
- Database Explorer 使用時に、新しい特徴/一致および領域に焦点を当てた表示モードが追加されました。
- 誤ってラベル付けされたビューに対するフィードバックを提供するためのチェックが追加されました。
- 例が更新され、読み取り (青) ツールに新しい例が用意されました。
- 分類 (緑) ツールに排他パラメータが追加されました。これを無効にすると、複数のラベルを含む単一の画像にラベルを付ける (画像が複数のクラスに属することを示す) ことができます。
- 解析 (赤) ツール – 統計がさらに読みやすくなりました。
- ViDi ソフトウェアの多数の問題が解決され、強化や改善が追加されました。

###### 処理とサポートの変更

- GPU メモリの最適化がデフォルトでアクティブになりました (Windows Display Driver Model または Tesla Compute Cluster ドライバの使用時)。この機能は、コマンドライン引数および API を経由してアクティブ化/非アクティブ化できます。

- ViDi の起動時に使用するいくつかの GPU の選択、GPU モードの指定、および事前に割り当てる GPU メモリ量の指定ができるコマンドライン引数が追加されました。

- VisionPro と ViDi Suite 間で以下のデータ変換を行う新しい Cognex VisionPro ラッパーアセンブリが追加されました。

  - 効率的な画像変換
  - 統合されたグラフィックス
  - フィクスチャ変換
  - キャリブレーション変換
- ViDi サブタスクブロックの追加とともに、Cognex Designer 4.0 のサポートが追加されました。ViDi サブタスクブロックには、ViDi Suite ツールと、Cognex Designer IDE 内でツールをプログラミングする機能が含まれます。
- Cognex VisionPro 9.3 のサポートが追加されました。
- Microsoft® Windows® 10 Professional (64 ビット) のサポートが追加されました。
- Microsoft® Windows® 7 Professional (64 ビット) のサポートが追加されました。
- 学習ワークスペースを読み込む際のパフォーマンスが、ツールのオンデマンド読み込みを利用することによって改善されました。
- ZIP ファイルに基づいた新しいワークスペースアーカイブ形式が実装されました。