# テクスチャの検査 — ステップ

注 : ツール設定の特定のステップの詳細については、「解析 (赤) ツールの使用」のトピックを参照してください。

1. [テクスチャ] チュートリアルの画像を追加します。
2. デフォルトの ROI サイズを使用し、[はさみ] アイコンをクリックして画像を分割します。
3. すべての画像に [良好] とラベル付けします。
4. 表示フィルタ を使用して、ファイル名に "bad" という単語が含まれている画像をソートします ([表示] フィールドに「bad」と入力します)。これらの画像に [不良] とラベル付けします。
5. ツールに学習させて、結果を確認します。
6. パフォーマンスが非常に悪いことに注意してください。このツールは、ほぼすべての画像を中間と報告しています。
7. ツールを [スーパーバイズドモード] に切り替えます。
8. 20 枚の「不良」画像で、欠陥のある領域に「領域」とラベル付けします。
9. ツールに学習させて、結果を確認します。
10. 必要に応じて、追加の欠陥領域にラベルを付けて、再学習します。