# テキスタイルの検査 — ステップ

注 : ツール設定の特定のステップの詳細については、「解析 (赤) ツールの使用」のトピックを参照してください。

1. [テキスタイル] チュートリアルの画像を追加します。
2. [はさみ] アイコンをクリックして画像を分割します。

3. 画像に異常があるかどうかに応じて、[良好] または [不良] のラベルを付けます。

   注 : ビューブラウザの [ビューのラベル付け] オプションを使用すると、処理を簡素化できます。
4. [登録] アイコンをクリックします。
5. 登録したら、結果を確認します。
6. データベースの概要 を展開し、対話型のスコアグラフで、緑色の [しきい値] スライダを下げると、システムは境界線に近い良好な画像に反応する傾向があることがわかります。
7. 画像を右クリックしてメニューから [マスクの編集] を選択します。[マスクの編集] ツールバーを使用し、[境界線の追加] オプションを使して画像の境界線にマスクを追加します。
8. [マスクの編集] ツールバーで、[適用] ボタンをクリックし、データベース内のすべての画像に境界線のマスクを適用します。
9. 画像を再処理して、結果を確認します。
10. 2 番目の不良画像の強く歪んだ領域には、まだ応答がある可能性があります。
11. 「摂動ツールのパラメータ」に移動し、[せん断歪] と [アスペクト比] を 5% に変更して再登録します。
12. 学習すると、これらの応答は少なくなります。