# Cognex ViDi ツールの操作ガイドライン

次のガイドラインは、これらの操作パラメータ内で ViDi アプリケーションを最適に設定する方法を判断するのに役立ちます。

画像および ViDi ツール | 設定 | サポートされている最大値
--- | --- | ---
画像 | 最大画像サイズ (チャネルパラメータを 1 ～ 4 に設定) | 最高 32MP (高さまたは幅が最高 16k) の画像をサポート 幅が最高 32k ピクセル (GPU リソースに応じた 1 つの寸法) の画像 32k を超える画像はサポート不可
ストリームあたりの画像の最大数 | 解析 (赤) ツール = 1000
位置決め (青)、読み取り (青)、および分類 (緑) ツール = 25000
位置決め (青) ツールおよび読み取り (青) ツール | 画像内の学習済み特徴の最大数 | 1000
ラベル付きディスクリート特徴の最大数 | 256
解析 (赤) ツール、スーパーバイズドおよびアンスーパーバイズドモード | 画像あたりの欠陥の最大数 | 1000
分類 (緑) ツール | クラスの最大数 | 1000