# Cognex ViDi 도구 작동 지침

다음 지침은 이들 작동 매개변수 내에서 ViDi 응용 프로그램을 최선으로 구성하는 방법을 결정하는 데 도움이 될 것입니다.

이미지 및 ViDi 도구 | 구성 | 지원되는 최대 값
--- | --- | ---
영상 | 최대 이미지 크기(채널 매개변수가 1-4로 설정) | 32MP까지(높이 또는 폭 16k까지) 이미지가 지원됩니다. 픽셀 폭이 32k 이하인 이미지(1차원, GPU 자원에 의존) 32k를 초과하는 이미지는 지원되지 않습니다.
스트림당 최대 이미지 수 | Red 분석 도구 = 1000
Blue 위치, Blue 읽기, Green 분류 도구 = 25000
Blue 위치 및 Blue 읽기 도구 | 이미지 내 트레이닝된 형상의 최대 수 | 1000
개별 라벨이 지정된 형상의 최대 수 | 256
Red 분석 도구, 감독 및 비감독 모드 | 이미지 당 최대 결함 수 | 1000
Green 분류 도구 | 클래스의 최대 수 | 1000