# Modo Supervisado: resultados de la imagen

En el modo Supervisado, los resultados de las imágenes se muestran a través del siguiente mecanismo:

Imagen con defectos | Imagen con puntuación intermedia | Imagen sin defectos
--- | --- | ---
Las imágenes con una puntuación alta y un borde rojo indican que hay uno defecto o varios defectos. El defecto se indicará con un contorno de área rojo. | Las imágenes que devuelven una puntuación intermedia tendrán un borde gris y pueden requerir un mayor ajuste de los parámetros de la herramienta. | Las imágenes con una puntuación baja y un borde verde indican que no se han detectado defectos.

Un método para compensar las imágenes de puntuación intermedia es ajustar los umbrales de puntuación de la herramienta para permitir puntuaciones más altas o más bajas con el fin de clasificar adecuadamente las imágenes. Sin embargo, este método solo funciona si existe una laguna entre la clasificación de las imágenes buenas y malas. Si no hay ninguna laguna, la herramienta estaría clasificando más imágenes como falsos resultados.

Nota: Consulte el tema Modo Supervisado: puntuaciones para obtener más información.

Otro método para compensar las imágenes de puntuación intermedia es añadir más etiquetas y reajustar el conjunto de imágenes de entrenamiento.

En este escenario:

1. Identifique una imagen con una puntuación intermedia que no parezca estar bien marcada.

2. Asegúrese de que la imagen esté marcada incorrectamente. En este ejemplo, las marcas de superposición de la imagen anterior se han ocultado (pulsando la barra espaciadora), lo que indica que el área del defecto no se dibujó bien.
3. Acepte la vista para conservar el área ya marcada como región mala.

4. Edite la región.

5. Rellene correctamente la región defectuosa.

6. Opcionalmente, si la herramienta tiene dificultades con esta imagen en concreto, puede añadirla a la lista de imágenes para usarla siempre en los entrenamientos.