# Selección y configuración de la GPU de NVIDIA

Las opciones de configuración del sistema de PC afectan directamente a la velocidad de procesamiento de las herramientas sin afectar a la exactitud o al comportamiento de las mismas, y son las más caras y difíciles de predecir.

Opción de configuración | Por qué es más rápido | Mejor opción | Cuidado con...
--- | --- | --- | ---
Tipo de dispositivo NVIDIA | El número de núcleos CUDA está directamente relacionado con la velocidad de entrenamiento y procesamiento de alta precisión. El número de núcleos Tensor estándar está directamente relacionado con la velocidad de procesamiento y la velocidad de entrenamiento. El número de núcleos Turing Tensor está relacionado con la velocidad de procesamiento solo en el modo de baja precisión. Estos núcleos no afectan a la velocidad de entrenamiento o de procesamiento de precisión estándar. |  |
Modo de controlador de NVIDIA | Los dispositivos NVIDIA de consumo pensados para los videojuegos solo son compatibles con el modelo de controlador de dispositivo WDDM. Este controlador está pensado para admitir la visualización de gráficos, no el cálculo. Las tarjetas NVIDIA de calidad profesional son compatibles con el modo de controlador TCC, que proporciona un mejor rendimiento y estabilidad. | Seleccione una tarjeta NVIDIA de la gama Quadro o Tesla (o Titan seleccionada). | Si utiliza una tarjeta de la gama GeForce, tenga en cuenta que los controladores de NVIDIA se actualizan con frecuencia y pueden no ser compatibles con ViDi. La utilización del controlador del modo TCC evita el uso de la salida de vídeo de la tarjeta GPU; en su lugar, utilice el vídeo incorporado.
Memoria optimizada | La memoria optimizada de ViDi, habilitada por defecto, mejora el rendimiento al anular el sistema de administración de memoria estándar de la GPU NVIDA. | Asegúrese de que su tarjeta tenga al menos 4 GB de memoria GPU. La mejora del rendimiento no es tan significativa para las tarjetas que usan el controlador TCC. |