# Parámetros de procesamiento en tiempo de ejecución cuando la escala está habilitada

Por defecto, la Herramienta de localización azul y la Herramienta de lectura azul permiten especificar el rango absoluto de tamaños de las características (o caracteres en el caso de la herramienta de lectura azul), en píxeles, para que coincidan. Se harán coincidir las características con tamaños dentro el rango de búsqueda, pero no las que queden fuera del rango. Si se habilita la escala No uniforme, el "tamaño" de la característica se define como la media geométrica de las dimensiones X e Y de la característica.

Cuando se considera el rango de escala en tiempo de ejecución para una escala no uniforme, la escala de una característica encontrada concreta es igual a la media geométrica de los tamaños X e Y de la característica encontrada, dividida por la media geométrica de los tamaños X e Y del Tamaño de característica de la herramienta.

- Cuando se habilite el parámetro A escala y se establezca en Uniforme, se eliminará el parámetro de perturbación Escala y se añadirá un parámetro de procesamiento Rango de tamaño para que usted pueda modificar la escala durante el tiempo de ejecución.
- Cuando el parámetro A escala esté habilitado y se establezca en No uniforme, se eliminarán los parámetros de perturbación Escala y Relación de aspecto y se añadirán los parámetros de procesamiento Rango de tamaño y Rango de relaciones de aspecto para que pueda modificarlos durante el tiempo de ejecución.

Nota: De forma predeterminada, la herramienta de lectura azul tiene el parámetro A escala habilitado y establecido en No uniforme.