# Herramienta de localización azul: aplicar gráficos de etiquetas de características. Consejos y atajos

Hay un par de métodos diferentes para agilizar el proceso de etiquetado de la herramienta de localización azul.

Nota:

- Además de los siguientes consejos, considere la posibilidad de utilizar el método de arranque (bootstrap) para etiquetar sus imágenes. El etiquetado "Bootstrap" se refiere a la operación de iniciar el proceso de etiquetado etiquetando solo una pequeña muestra de las imágenes para, luego, entrenar la herramienta y revisar los resultados aceptando las vistas con marcas correctas a fin de convertirlas en etiquetas; el proceso continúa eliminando las marcas incorrectas y reemplazándolas con las etiquetas correctas. Puede acelerar aún más este proceso dividiendo las imágenes en varias vistas y etiquetando solo una vista. Además, también puede reducir temporalmente el parámetro Recuento de épocas (uno de los Parámetros de entrenamiento de la herramienta), lo que hará que el tiempo de entrenamiento sea más corto.

- Si su aplicación contiene características giradas, enseñe a la herramienta de localización azul a manejar correctamente las rotaciones.

  - Habilite el parámetro Orientada (véase el tema Establecer como orientado un gráfico de etiqueta de característica para obtener más información).
  - Asegúrese de que se etiqueten de manera precisa todas las variaciones de rotación.