# Cadenas de herramientas de ViDi

Cada una de las Herramientas de Cognex ViDi produce una salida única que puede utilizarse como entrada a otra herramienta. A esto se le denomina encadenamiento de herramientas.

En la imagen de más abajo, una Herramienta de localización azul tiene un modelo de nodos compuesto por las tres características (H, B y T) que proporciona una ubicación (esto es similar a usar una herramienta de patrón en una aplicación de visión tradicional para crear un elemento fijado).

Nota: La herramienta de localización azul también es capaz de orientar la vista de las herramientas que siguen en la cadena según las características encontradas por la herramienta.

La salida de ubicación de la herramienta de localización azul es utilizada por la Herramienta de análisis roja para orientar y crear su vista, permitiendo que el análisis de detección se realice en la misma área de la imagen, basándose en la salida del modelo de nodos de la herramienta de localización azul.

Por último, se usa la Herramienta de clasificación verde para clasificar el resultado de la herramienta de análisis roja, basándose en los criterios de clasificación establecidos para la herramienta de clasificación verde.