# Historial de versiones

Este tema enumera las características y problemas resueltos en versiones anteriores de ViDi.

## ViDi 3.4.1

- Herramienta de localización azul

  La herramienta de localización azul se ha sometido a una importante revisión, que incluye lo siguiente:

  - Creación de un modelo de diseño, que proporciona verificación de presencia/ausencia de características en áreas de una imagen.
  - Nuevos gráficos de etiquetas, marcas y modelos para aumentar tanto la visibilidad como la facilidad de uso, haciendo que las características etiquetadas y marcadas resulten más claras, y controladores para mejorar la interacción gráfica al mover y cambiar el tamaño de las etiquetas.
  - Los identificadores de características pueden tener ahora hasta 140 caracteres.
  - Mejora de las capacidades de las características a escala y orientadas.
  - Mejora del flujo de trabajo al etiquetar imágenes/vistas, con la herramienta que recuerda la característica etiquetada anteriormente, lo cual permite empezar por una imagen, crear una etiqueta y luego aplicar dicha etiqueta al resto de sus imágenes.
  - Mejora del rendimiento de los modelos de nodos, junto con una nueva GUI del Editor de modelos.
  - La herramienta puede crear ahora una región de interés para herramientas que sigan en la cadena basándose en una característica, una coincidencia o un modelo de diseño o de nodos.

- Flujo de trabajo del entrenamiento

  - Existe un nuevo paradigma para definir las imágenes/vistas que se utilizarán para entrenar las herramientas, permitiendo que el proceso sea más transparente y controlable mediante la integración con los nuevos conjuntos de muestras de imágenes.

- Conjuntos de muestras de imágenes

  - Se ha añadido la posibilidad de crear y gestionar imágenes/vistas como conjuntos de muestras de entrenamiento y de prueba, lo que permite una mejor gestión de las imágenes/vistas utilizadas para entrenar y probar las herramientas.

- Filtros en resumen de base de datos

  - En el modo Experto, ahora es posible filtrar resultados y estadísticas en Resumen de base de datos, utilizando la sintaxis de los filtros de visualización.

- Herramienta de lectura azul

  - Capacidad de identificar y leer caracteres girados.

- Herramienta de análisis roja

  - Se ha añadido una herramienta borrador que permite eliminar áreas de máscaras y regiones con defectos.
- Además de las nuevas características mencionadas anteriormente, se han introducido numerosas mejoras en el rendimiento y la estabilidad.

### Problemas resueltos en la 3.4.1

- Se ha resuelto un problema por el que la exportación o clonación de un espacio de trabajo grande podría hacer que la interfaz gráfica de usuario de ViDi Suite no respondiera o que se cerrara inesperadamente.
- Se ha resuelto un problema por el que la visualización gráfica de las marcas de una herramienta de localización azul o lectura azul podía desplazarse de su ubicación real debido a la configuración de idioma del PC del usuario.
- Se ha resuelto un problema con el cuadro de diálogo Etiquetar vistas de la herramienta de lectura azul que no mostraba los nombres de los modelos de regex que se habían creado.
- Se ha resuelto un problema con los informes generados por la herramienta de análisis roja que no mostraban las marcas en el informe.

## ViDi 3.3.0

- Mejoras en el rendimiento y la estabilidad general.
- Mejora en la compatibilidad con núcleos Tensor Turing™ de NVIDIA® para las herramientas de análisis roja y de clasificación verde con el parámetro Baja precisión habilitado.

- Se han añadido dos nuevos tipos de modelos para la herramienta de lectura azul.

  - Un modelo de expresión regular, que permite especificar coincidencias de cadenas basadas en expresiones regulares. Este tipo de modelo ofrece una coincidencia de modelos más rápida y flexible para aplicaciones con disposiciones lineales de texto que el modelo de nodos existente.
  - Un modelo de cadena, que permite hacer coincidir cadenas lineales basadas en la longitud de la cadena de texto.
- Mejora del rendimiento para las visualizaciones de imágenes que incluyan un gran número (más de 500) de gráficos de características.
- Mejora de la legibilidad de las etiquetas de clase de la herramienta de clasificación verde al crear informes para la herramienta.
- Controles simplificados para girar la región de interés (ROI) de una herramienta.
- Se ha añadido compatibilidad con la versión 9.5 de Cognex VisionPro.

### Problemas resueltos en la 3.3.0

Problema | Descripción
--- | ---
AIC-1861 | Se ha corregido un problema con los controladores de NVIDIA 411.31 y posteriores. Para obtener más información, visite el sitio web de asistencia de Cognex sobre controladores: VisionPro ViDi Software Driver Support.
AIC-1801 | Se ha restaurado la opción Establecer grupo en el menú Acciones para N vistas de la lista de vistas, lo que permite crear un grupo de imágenes cuando se utiliza la herramienta de análisis roja en el modo No supervisado.
AIC-1201 | Se ha corregido un problema por el que un espacio de trabajo no funcionaba correctamente si una secuencia contenía una comilla simple en el nombre.
AIC-1223 | Se ha corregido un problema por el que la interfaz gráfica de usuario de ViDi Suite no respondía cuando se aplicaba una región para una herramienta de análisis roja con muchas vistas.
AIC-1387 | Se ha corregido un problema por el cual la interfaz gráfica de usuario de ViDi Suite no terminaba correctamente tras intentar conectarse a un servicio de solo en tiempo de ejecución.

## ViDi 3.2.1

- Esta versión introduce la funcionalidad de cliente/servidor de ViDi, lo que permite utilizar el entrenamiento y las implementaciones de tiempo de ejecución del software ViDi en varios PC mediante el uso de un modelo de servidor/cliente. Esta funcionalidad da la opción de usar un servicio remoto para la inferencia en tiempo de ejecución y/o el entrenamiento, en lugar de emplear la GPU en el PC local, lo cual puede ser útil si se tiene una GPU más potente en el servidor o si quizá no hay una GPU instalada localmente.

  Esta funcionalidad admite hasta 4 clientes para la operación de implementación y hasta 8 clientes para el desarrollo.

- Esta versión proporciona mejoras de velocidad y de otra índole para el tiempo de ejecución de ViDi:

  - Se ha añadido compatibilidad con núcleos Tensor de NVIDIA® y ahora la funcionalidad de optimización de GPU también es compatible con núcleos Tensor.
  - Se ha añadido el parámetro Baja precisión a las herramientas de análisis roja y de clasificación verde, lo que optimiza las herramientas para la velocidad durante el funcionamiento en tiempo de ejecución.
- Se ha añadido el Filtro de característica a las herramientas de localización azul y lectura azul, lo que le permite filtrar las características encontradas por ID, X, Y, tamaño y orientación.
- La interfaz gráfica de usuario de ViDi y el archivo de ayuda de ViDi se han traducido al chino simplificado. Para ver la interfaz gráfica de usuario y la ayuda en chino, la configuración de idioma del sistema operativo debe estar establecida en chino simplificado.
- Se ha añadido compatibilidad para imágenes de hasta 32 MP (hasta 16k de altura o anchura).

## ViDi 3.1.0

###### Cambios en la herramienta y en la interfaz gráfica de usuario

- Se ha añadido la herramienta de lectura azul de ViDi para aplicaciones de reconocimiento óptico de caracteres (OCR).
- Mejoras en la velocidad y un mayor rendimiento de la herramienta de localización azul al hacer coincidir los modelos.
- El parámetro Tamaño de característica es ahora interactivo y su tamaño puede cambiarse gráficamente dentro de la GUI.
- Se ha mejorado el etiquetado con las herramientas azul para incluir la selección e interacción de múltiples características.
- Las herramientas azules han mejorado la flexibilidad para la optimización de los modelos.
- En los resultados, se ha añadido una matriz de confusión para las herramientas de localización azul y lectura azul.
- Se ha añadido un nuevo modo de visualización de enfoque por región y característica/coincidencia al utilizar el Explorador de bases de datos.
- Se han añadido comprobaciones para comentar vistas mal etiquetadas.
- Se han actualizado los ejemplos y hay un nuevo ejemplo para la herramienta de lectura azul.
- La herramienta de clasificación verde ahora incluye el parámetro Exclusivo que, cuando está deshabilitado, permite etiquetar una sola imagen con múltiples etiquetas (indicando que la imagen pertenece a múltiples clases).
- Se ha mejorado la herramienta de análisis roja - Estadísticas para mejorar la legibilidad.
- Se han resuelto numerosos problemas y se han introducido mejoras adicionales en el software de ViDi.

###### Cambios en el procesamiento y la compatibilidad

- La optimización de la memoria de la GPU está activada por defecto (cuando se utilizan los controladores Windows Display Driver Model o Tesla Compute Cluster). Esta característica puede activarse y/o desactivarse mediante argumentos de línea de comandos y la API.

- Se han añadido argumentos en la línea de comandos para poder seleccionar el número de unidades de procesamiento gráfico (GPU) que se van a utilizar al inicio de ViDi, para especificar el modo de la GPU y la cantidad de memoria de la GPU que se va a preasignar.

- Existe un nuevo conjunto de contenedor VisionPro de Cognex que permite la conversión de datos entre VisionPro y ViDi Suite, ofreciendo lo siguiente:

  - Conversión de imagen eficiente
  - Gráficos combinados
  - Conversión de fijación de elementos
  - Conversión de la calibración
- Se ha añadido compatibilidad con Cognex Designer 4.0 al agregar un bloque de subtareas de ViDi que contiene las herramientas de ViDi Suite y capacidad de programar las herramientas dentro del IDE de Cognex Designer.
- Se ha añadido compatibilidad con Cognex VisionPro 9.3.
- Compatibilidad con Microsoft® Windows® 10 Professional (64 bits).
- Compatibilidad con Microsoft® Windows® 7 Professional (64 bits).
- Se ha mejorado el rendimiento al cargar espacios de trabajo de entrenamiento, utilizando la carga de herramientas bajo demanda.
- Se ha implementado un nuevo formato de archivo para espacio de trabajo, basado en archivos ZIP.