# Requisitos de hardware del PC

Cuando vaya a ensamblar distintos PC para su aplicación ViDi, consulte las siguientes directrices generales para un PC de implementación o de entrenamiento (consulte los temas separados para conocer los requisitos específicos aplicables a dichas configuraciones):

- USB 2.0

  Un puerto USB para una conexión permanente de la llave de seguridad USB a través de USB 2.0.

  Nota:

  El software VisionPro, Designer y ViDi requiere que haya instalada una llave de seguridad USB válida durante todas las fases de funcionamiento. Cualquier intento de retirar, sustituir o compartir una llave de seguridad USB temporalmente puede hacer que su sistema funcione incorrectamente y provocar una pérdida de datos.

  Si se configura ViDi para la funcionalidad de cliente/servidor y se ha configurado un ordenador como servidor, la llave de seguridad USB deberá estar conectada al servidor, pero el equipo o equipos clientes no necesitarán la llave de seguridad USB.

- Memoria del sistema (RAM)

  La cantidad mínima de RAM debe ser igual a la suma de toda la memoria de GPU. Por ejemplo, si tiene dos GPU NVIDIA GeForce® RTX™ 2080 Ti, con 11 GB de memoria cada una, el PC debe tener 22 GB de RAM.

- Unidad de procesamiento gráfico (GPU)

  Cognex recomienda una GPU compatible con NVIDIA® CUDA®. Al seleccionar una GPU, una unidad con mayor frecuencia de reloj del núcleo, núcleos CUDA y núcleos Tensor se plasmará en velocidades de cálculo más rápidas. Por ello, Cognex recomienda encarecidamente el uso de las GPU Quadro y Tesla de NVIDIA por las siguientes razones:

  - Estas GPU admiten el modo Tesla Compute Cluster (TCC) optimizado para proceso.
  - Estas GPU están diseñadas y probadas para funcionar en ciclo de trabajo continuo.
  - Estas GPU se someten a rigurosas pruebas y cualificaciones por parte de NVIDIA.

- Fuente de alimentación

  Cuando vaya a seleccionar la fuente de alimentación, incluya un margen del 25 % por encima de los requisitos para acomodar el sistema y los requisitos de energía de la GPU, es decir, seleccione una fuente de alimentación que sea 1,25 veces superior a los requisitos de energía del sistema y la GPU.