# Herramienta de localización azul: crear un modelo de nodos

Una vez etiquetadas las características, se puede generar un modelo de nodos.

1. Seleccione las características etiquetadas que compondrán los nodos del modelo. Para crear un modelo de nodos de múltiples características, mantenga pulsada la tecla Mayús mientras selecciona las características etiquetadas, o mantenga pulsada la tecla Mayús y arrastre el ratón sobre las características deseadas.

2. Después de seleccionar las características etiquetadas, haga clic con el botón derecho del ratón en la vista y seleccione Crear modelo en el menú.

3. Esto utilizará automáticamente el área y las características seleccionadas como nodos para el modelo, basándose en la imagen de entrada, y abrirá el cuadro de diálogo Editor de modelos.

   Nota: Consulte el tema Parámetros del editor de modelos de nodos para obtener más información sobre la configuración de los parámetros del modelo de nodos.
4. Con el modelo de nodos creado, ahora puede etiquetar el resto de las imágenes/vistas basándose en el modelo de nodos.

5. El modelo de nodos se basará en la última característica etiquetada cuando usted generó el modelo. Ponga esta etiqueta en la característica y la herramienta generará automáticamente el modelo de nodos.

6. Los otros nodos indicarán que son partes potenciales del modelo de nodos. Seleccione cada característica para etiquetar cada instancia del nodo.

   Nota: Para obtener más información sobre los códigos de color de las etiquetas, consulte el tema Herramienta de localización azul: leyenda de marcas y etiquetas.

7. Etiquete el resto de las imágenes/vistas siguiendo los pasos 5 y 6.

8. Pulse el icono de Proceso de la herramienta para aplicar el modelo a todas las imágenes.