# Captura de imágenes

Las herramientas ViDi son capaces de manejar la variabilidad de las imágenes y la iluminación, pero hay que enseñar a las herramientas lo que puede suponer dicha variabilidad. Si la iluminación puede ser más brillante u oscura de una imagen a otra, capture esa variabilidad en las imágenes y enseñe a las herramientas que emplean dicha variabilidad de iluminación agregando esas imágenes al conjunto de imágenes de entrenamiento.

Al configurar las opciones de iluminación y digitalización de imágenes, puede utilizar las típicas técnicas ópticas y de iluminación de visión artificial. Sin embargo, con ViDi le conviene asegurarse de que la iluminación y la óptica sean coherentes entre el entrenamiento y la producción. Por ejemplo, si entrena sus imágenes basándose en una configuración de óptica e iluminación determinada y luego altera dicha configuración durante la producción, la herramienta basará su rendimiento en la configuración inicial, fallando así durante la producción.

Si es posible, utilice una iluminación controlada para evitar efectos causados por la iluminación ambiental o cambios visuales que puedan causar diferencias en la configuración de la iluminación. Cuando configure las cámaras, asegúrese de que la configuración de estas en el laboratorio es la misma que se utilizará durante la producción. Intente también reducir al mínimo la distorsión de la perspectiva, los cambios en el enfoque del objetivo, la profundidad de campo y el campo de visión.