# Inspeccionar texturas: pasos

Nota: Para obtener más información sobre los pasos específicos de configuración de la herramienta, consulte los temas en Usar la herramienta de análisis roja.

1. Añada las imágenes para el tutorial de Texturas.
2. Utilice el tamaño de ROI predeterminado y segmente las imágenes haciendo clic en el icono de las tijeras.
3. Etiquete todas las imágenes como buenas.
4. Utilice los Filtros de visualización para ordenar las imágenes que contengan la palabra "mala" en su nombre de archivo (escriba "mala" en el campo Mostrar). Etiquete esas imágenes como malas.
5. Entrene la herramienta y revise los resultados.
6. Fíjese en que el rendimiento es muy pobre, ya que la herramienta cataloga casi todas las imágenes como intermedias.
7. Cambie la herramienta a modo Supervisado.
8. En 20 de las imágenes "malas", etiquete las áreas defectuosas con regiones.
9. Entrene la herramienta y revise los resultados.
10. Si es necesario, etiquete las áreas defectuosas adicionales y vuelva a entrenar.