# 불일치

ViDi도구는 주황색 마킹으로 불일치를 나타냅니다. 불일치는 사용자가 라벨 지정한 이미지에서 시스템이 발견한 형상 간에 해당 라벨 불일치가 있거나 라벨 지정된 형상이 더 있을 수 있는 경우를 말합니다.

불일치가 발생하면, 처음 해야 할 일은 트레이닝 샘플 이미지 집합의 라벨 지정 정확성을 점검하는 것입니다(이미지 내 형상의 조명 및 외관의 안정성 등 다른 사항도 점검해야 합니다. 자세한 내용은 이미지 캡처 항목 참조).

응용 프로그램 개발 중의 불일치는 트레이닝 집합이 일반화되지 않았다는 것을 나타냅니다. 예를 들어, 두 형상 사이에 매우 미묘한 차이가 있는 응용 프로그램의 경우, ViDi가 아직 형상을 충분히 이해하지 못했으므로 불일치가 있을 수 있습니다. 간단히 말해서, ViDi가 (트레이닝 집합을 통해) 학습한 것과 프로덕션(테스트 집합의 처리)에서 보는 것에 차이가 있는 것입니다.

이 단계에서는, 별개의 트레이닝 및 테스트 이미지 샘플 집합을 생성해야 합니다. 이를 관리하는 것은 사용자에게 달려 있지만, 트레이닝 집합의 모든 이미지는 트레이닝되어야 합니다(100% 부분 이용).

테스트 집합에서 불일치가 나온다면, 이는 도구가 적절히 일반화되지 않았음을 나타냅니다. 일반적으로, 이는 형상을 적절히 캡처하지 않은 이미지에 기인합니다. 즉, 이미지 데이터베이스에 격차가 있는 것입니다. 이러한 경우, 사용자는 도구를 다시 트레이닝하고, 불일치를 포함한 이미지/보기가 트레이닝 집합에 들어오면서 적절한 라벨이 지정되도록 해야 합니다.