# 비감독 모드 - 보기 라벨 지정

비감독 모드에서 Red 분석 도구를 이용할 때는, 도구를 트레이닝하기 전에 먼저 보기에 양호(즉, 이미지에 결함이 포함되어 있지 않음) 또는 불량(적, 이미지에 결함이 포함됨)으로 라벨을 지정해야 합니다. 보기에 라벨을 잘못 지정하면, 무엇이 결함이고 무엇이 결함이 아닌지를 도구에 잘못 가르치게 되어, 트레이닝에 부정적인 영향이 생기므로, 보기의 라벨을 정확히 지정하는 것이 매우 중요합니다.

보기에 라벨이 지정되면, 해당 보기는 우측 상단 모서리에 녹색 또는 적색 띠가 표시됩니다.

"양호" 라벨 | "불량" 라벨
--- | ---

보기에 라벨을 지정하는 방법은 두 가지가 있습니다.

1. 이미지 표시 영역 내의 보기를 한 번 또는 두 번 클릭하기.

   한 번 클릭하면 이미지에 양호 라벨이 지정되고, 두 번 클릭하면 불량 라벨이 지정되며, 세 번 클릭하면 라벨을 양호로 재설정할 수 있는 대화 상자가 표시됩니다.

2. 보기 목록 영역에서 N 보기 작업 메뉴 옵션 이용하기

   이 옵션은 라벨 지정할 이미지가 많을 때 특히 유용합니다. 이 옵션을 선택하면, 라벨 보기 대화 상자가 표시되는데, 여기에서 모든 이미지를 양호 또는 불량으로 정의할 수 있습니다.