# Blue 위치 도구 - 노드 모델 생성

형상에 라벨이 지정되면, 노드 모델을 생성할 수 있습니다.

1. 모델의 노드를 구성할, 라벨 지정된 형상을 선택하십시오. 다수 형상의 노드 모델을 생성하려면, <Shift> 키를 누른 채 라벨 지정된 형상을 선택하거나, <Shift> 키를 누른 채 마우스를 원하는 형상 위로 끄십시오.

2. 라벨 지정된 형상을 선택한 후, 보기를 오른쪽 클릭하고 메뉴에서 모델 생성을 선택하십시오.

3. 이렇게 하면 자동으로, 입력 이미지에 따라, 선택된 형상 및 영역을 모델의 노드로 이용하며, 모델 편집기 대화 상자가 열립니다.

   참고 : 노드 모델의 매개변수 구성에 대한 자세한 내용은 노드 모델 편집기 매개변수를 참조하십시오.
4. 노드 모델이 생성되면, 노드 모델에 기초해 나머지 이미지/보기에 라벨을 지정할 수 있습니다.

5. 노드 모델은 노드 모델을 생성할 때의 마지막 라벨 지정된 형상에 기초합니다. 이 라벨을 형상 위에 놓으면, 도구가 자동으로 노드 모델을 생성합니다.

6. 다른 노드는, 이들이 해당 노드 모델의 잠재적인 부품임을 의미합니다. 노드의 각 인스턴스에 라벨을 지정하려면 각 형상을 선택하십시오.

   참고 : 라벨의 색상 코드에 대한 자세한 내용은 Blue 위치 도구 - 라벨 및 마킹 범례 항목을 참조하십시오.

7. 5, 6단계에 따라 나머지 이미지/보기에 라벨을 지정하십시오.