# 감독 모드 - 결함 라벨 지정

Red 분석 도구를 감독 모드에서 이용할 때는 먼저 보기의 결함을 식별하고, 결함 영역을 그래픽으로 그려 결함에 주의 깊게 라벨을 지정해야 합니다.

참고 : 또한 결함이 없는 이미지를 트레이닝 집합에 포함시키고 이들에는 양호라는 라벨을 지정할 수도 있습니다.

1. 결함에 라벨을 지정하려면, 보기 내에서 오른쪽 클릭한 후 메뉴에서 영역 편집을 선택하십시오.

2. 이렇게 하면 영역 편집 도구 모음이 이미지 상단에 나올 것입니다.

   기본 영역 편집 도구 모음:

   전문가 모드 영역 편집 도구 모음:

   참고 : 영역 편집 도구 모음은 마스크 편집 도구 모음과 동일합니다. 도구 모음의 버튼 기능에 대한 자세한 내용은 마스크 항목을 참조하십시오.

3. 세 가지 그리기 도구가 있으며 이들은 함께 사용할 수 있습니다. 그리는 영역의 크기는 너비 값에 따라 정의됩니다.

   - 선: 클릭하고 끌어 이미지에 선을 생성합니다.

     팁 :
     - 그리는 중 <Shift> 키를 누르고 있으면, 도구는 두 점 간에 직선을 그립니다.
     - 사각형 영역을 채우려면, 선 그리기 도구(<Shift> 키를 누르고 있으면 직선을 그림)로 외곽선을 그린 후, 자동 선택 도구를 이용해 채우십시오.

   - 원: 커서를 원형 물체의 중심에 두고, 밖으로 끌어냅니다.

     팁 : <Shift> 키를 누르고 있으면, 원이 경계 상자의 모서리에서 확장됩니다.
   - 자동 선택: 클릭하고 끌어 이미지의 영역을 채웁니다. 개별 형상을 클릭하고 그 영역만 채우기를 적용할 수도 있습니다.
   참고 : 이미지의 관련 없는 그림을 자르거나 제거하려면 지우개 도구를 이용할 수 있습니다.

   결함 주위에 영역을 그릴 때는 최대한 정밀하고 일관되게 그리도록 하십시오. 결함 외부에 적은 양의 영역을 그리는 것은 허용되지만, 넓은 영역은 피해야 합니다. 이렇게 되면 배경이 결함으로 라벨 지정된 것으로 도구가 생각할 수 있습니다. 마찬가지로, 결함을 덜 채우는 것도 피해야 합니다.

   아래 그래픽들은 결함 주위에 영역을 그리는 최선의 방법을 보여주고 있습니다. 여기에서 진한 회색선은 결함을 나타내며, 적색은 결함을 정의하는 영역입니다.

   이는 영역을 그리는 이상적인 방법으로, 영역이 결함에 맞춰져 있습니다. | 이 방법은 배경을 지나치게 많이 포함하여, 도구가 배경도 결함으로 생각할 것입니다. | 이 방법은 결함의 일부가 누락되어, 도구가 적색으로 덮이지 않은 부분은 결함으로 간주하지 않을 것입니다.

4. 주의 깊고 정확하게 결함 영역을 그렸으면, 적용 버튼을 누르십시오. 이는 이미지별로 해야 합니다.
5. 필요한 영역을 모두 그렸으면, 닫기 버튼을 누르고 트레이닝을 시작합니다.