# 형상 도구 매개변수

방향 있음과 스케일 조정의 두 가지 형상 매개변수는 도구가 라벨 지정, 학습, 보고할 수 있는 형상의 자유도(DOF)를 제공합니다. 방향 및 스케일을 활성화하면, 도구 트레이닝 도중 무한한 스케일 및 회전 변화에 대한 허용 오차를 포함합니다. 이제 도구에 따르는 회전 및 스케일의 구체적 범위는 런타임 속성에 따라 제어됩니다.

방향 있음 및/또는 스케일 조정이 활성화되면, 형상의 위치 및 ID에 추가해 방향 및/또는 크기를 일관되게 라벨 지정해야 합니다. 런타임 중에는, 각 형상의 방향 및 스케일이 결정되고 보고됩니다.

도구가 형상 회전 및/또는 스케일만을 오차 허용하도록 할 필요가 있다면, 이 설정을 활성화하지 마십시오. 대신 변동 도구 매개변수를 이용하면 적절한 회전 및 스케일을 이용할 수 있습니다.

참고 :

- 방향 있음과 스케일 조정 형상 매개변수는 Blue 위치 도구에만 제공됩니다. Blue 읽기 도구는 스케일 조정매개변수만 지원합니다.

- 레거시 모드 확인란을 이용하면 3.4.0 이전 릴리스 상태에 방향 있음과 스케일 조정 행태를 허용합니다. 이 상태에서 스케일 및 회전 허용 오차는 트레이닝 중에 트레이닝 샘플과 변동 매개변수에 기초해 고정됩니다.

  레거시 모드에 있는 동안, 추출된 형상의 방향 및 스케일은 Precision이 제한됩니다. 스케일은 형상 크기 구간의 1/4 ~ 4 배로 고정됩니다.