# Parameter Search 테스트 설치

참고 : 이전에 구성되고 저장된 Parameter Search 데이터 XML 파일은 로드 버튼을 눌러 로드하고 새로운 테스트의 기초로 이용할 수 있습니다.

1. 작업 영역 드롭다운에서 로드할 작업 영역을 선택하십시오. 로드된 작업 영역은 해당 작업 영역 내의 구성된 스트림 및 도구를 모두 포함하고 있습니다.

   참고 : 이 유틸리티는 자동으로 ViDi 작업 영역이 저장된 디렉토리를 가리킵니다. 다른 디렉토리의 다른 작업 영역을 사용하려면, 가져오기 버튼을 눌러 해당 작업 영역을 로드합니다.
2. 스트림 드롭다운에서 테스트하고자 하는 스트림을 선택하십시오.
3. 도구에서 도구를 선택하십시오.
4. 표에서 테스트할 매개변수를 선택하십시오. 매개변수 필드를 클릭하면, 드롭다운 메뉴가 나오는데 여기를 스크롤하면 도구 매개변수가 모두 나열됩니다.
5. 다수의 반복 동안 트레이닝 매개변수는 동일하게 유지하면서 처리 매개변수만 변동하려면, 기본적으로 비활성화되어 있는 처리만 확인란에 체크하십시오.

6. 값 필드에 테스트할 매개변수 값 조합을 입력하십시오.

   참고 :
   - 추가 매개변수를 입력하려면, 값을 추가한 후 ENTER를 누르십시오.
   - 값을 입력했는데, 값 필드에 적색 외곽선이 그려지면, 구문에 오류가 있는 것입니다.

   매개변수 | 도구 | 데이터 유형 | 예
   --- | --- | --- | ---
   가로 세로 비율 | 전체 | 더블 | 구문은 0부터 100(0 = 꺼짐) 사이의 숫자이며, 백분율로 표시됩니다. 0%, 2%, 5%를 테스트하려면, 0 2 5를 입력합니다
   경계 유형 | 전체 | 열거형: Black White Reflect Wrap Replicate | 구문은 매개변수 설정 이름입니다. Black과 Replicate를 테스트하려면, Black Replicate를 입력합니다
   용량 | Red 분석 - 비감독 모드 | 열거형: Huge Large Medium Small Tiny | 구문은 매개변수 설정 이름입니다.
   중심화 | Red 분석 | 부울 | 구문은 참, 거짓의 부울 상태입니다. 두 상태를 테스트하려면, True False를 입력합니다
   색상 채널 | 전체 | Int32 | 구문은 32비트 정수, 1부터 4까지입니다. 그레이스케일, BGR, BGR(A)를 테스트하려면, 1 3 4를 입력합니다
   대비 | 전체 | 더블 | 구문은 0부터 100(0 = 꺼짐) 사이의 숫자이며, 백분율로 표시됩니다.
   Epoch 횟수 | 전체 | Int32 | 구문은 32비트 정수, 1부터 1000까지입니다.
   배타적 | Green 분류 | 부울 | 구문은 참, 거짓의 부울 상태입니다.
   형상 필터 | Blue 위치 Blue 읽기 | 문자열 | 구문은 이용할 필터를 나타내는 문자열입니다. 중심이 ROI 내에 있는 형상을 필터링하려면, x in [0,width] and y in [0,height]를 입력합니다
   형상 크기 | 전체 | 크기 | 90, 100, 110의 조합을 테스트하려면, 90x90 100x100 110x110을 입력합니다.
   반전 | 전체 | 열거형: None Horizontal Vertical Both | 구문은 매개변수 설정 이름입니다.
   낮은 Precision 모델 생성 | Green 분류 Red 분석 | 부울 | 구문은 참, 거짓의 부울 상태입니다.
   대비 반전 | 전체 | 부울 | 구문은 참, 거짓의 부울 상태입니다.
   트레이닝 선택 유지 | 전체 | 부울 | 구문은 참, 거짓의 부울 상태입니다.
   낮은 Precision | Green 분류 Red 분석 | 부울 | 구문은 참, 거짓의 부울 상태입니다.
   휘도 | 전체 | 더블 | 구문은 0부터 100(0 = 꺼짐) 사이의 숫자이며, 백분율로 표시됩니다.
   마스킹 모드 | 전체 | 열거형: Transparent Mask Overlay | 구문은 매개변수 설정 이름입니다.
   방향 있는 형상 | Blue 위치 Blue 읽기 | 부울 | 구문은 참, 거짓의 부울 상태입니다.
   Precision | Blue 위치 | 더블 | 구문은 0부터 100(0 = 꺼짐) 사이의 숫자이며, 백분율로 표시됩니다.
   영역 필터 | Red 분석 | 문자열 | 구문은 이용할 필터를 나타내는 문자열입니다.
   회전 | 전체 | 구간 목록 | 구문은 [low,high]이고, "low" 및 "high"는 숫자입니다. 일련의 구간을 입력하려면, 대괄호 내의 값들을 공란으로 분리하십시오. 회전 구간 (0°, 90°), (5°, 110°), (-5°, -90°)을 테스트하려면, [0,90] [5,110] [-5,-90]를 입력합니다.
   샘플링 밀도 | 전체 | 더블 | 구문은 0부터 100(0 = 꺼짐) 사이의 숫자이며, 백분율로 표시됩니다.
   샘플링 반복 | Red 분석 | Int32 | 구문은 32비트 정수, 1부터 10까지입니다.
   스케일 | 전체 | 더블 | 구문은 0부터 100(0 = 꺼짐) 사이의 숫자이며, 백분율로 표시됩니다.
   스케일 조정 형상 | Blue 위치 Blue 읽기 | 부울 | 구문은 참, 거짓의 부울 상태입니다.
   기울이기 | 전체 | 더블 | 구문은 0부터 100(0 = 꺼짐) 사이의 숫자이며, 백분율로 표시됩니다.
   단순 영역 | Red 분석 | 부울 | 구문은 참, 거짓의 부울 상태입니다.
   임계치 | 전체 | 더블 | 구문은 0부터 100(0 = 꺼짐) 사이의 숫자이며, 백분율로 표시됩니다.
   트레이닝 패스 | Red 분석 - 비감독 모드 | Int32 | 구문은 32비트 정수, 1부터 3까지입니다.
   트레이닝 선택 | 전체 | 더블 | 구문은 0부터 100(0 = 꺼짐) 사이의 숫자이며, 백분율로 표시됩니다.
   기준선 이용 | Red 분석 | 부울 | 구문은 참, 거짓의 부울 상태입니다.

7. 가동 필드에는 수행할 반복 횟수를 입력하십시오. 다수 반복하게 되면 평균, 중앙값, 표준 편차 등 통계적 분석이 많아지지만, 실행 시간이 늘어납니다.
8. 트레이닝/처리 사이클 사이에 도구를 재설정(즉, 트레이닝 취소)하려면, 기본으로 비활성화되어 있는, 재설정 확인란에 체크하십시오.
9. 트레이닝 선택 매개변수 사이의 분리가 변하지 않게 하려면, 트레이닝 선택 유지 확인란을 활성화된 채로 유지합니다. 그렇지 않은 경우, 확인란을 비활성화하십시오.
10. Parameter Search 실험 파일이 있는 디렉토리로 도구를 내보내려면, 기본으로 비활성화되어 있는, 도구 저장 확인란에 체크하십시오.
11. 필터 필드는 표시 필터 생성에 이용됩니다. 기본적으로 이는 트레이닝되지 않음으로 설정되어 있습니다.

12. 초기화 버튼을 누르면, 매개변수 설정이 초기화되며, 이는 결과 표에 표시됩니다. 이렇게 하면 시작 버튼도 활성화됩니다.

    참고 : 매개변수 및 그 설정에 추가적인 변경을 하게 되면, 초기화 버튼을 다시 눌러 매개변수 및 값을 업데이트해야 합니다.

13. 저장 버튼을 눌러 Parameter Search 데이터 XML 파일을 저장하십시오.

    참고 : 파일을 저장하지 않았다면, 시작 버튼을 누를 때, Parameter Search 데이터 파일을 저장하라는 프롬프트가 표시됩니다.

14. 시작 버튼을 눌러 매개변수 설정 계산을 시작합니다.

    테스트가 실행되기 시작하면, 이 유틸리티는 응용 프로그램의 좌측 하단에 남은 테스트 시간을 표시할 것입니다.

15. 테스트가 완료되면 결과를 검토해 매개 변수 설정의 최적 조합을 결정할 수 있습니다.