# 特征工具参数

两个特征参数定向和缩放提供可以由工具标注、学习和报告的特征的自由度 (DOF)。启用定向和缩放时，会在工具训练期间包含无限制缩放和旋转变化的公差。然后，工具可以容纳的特定旋转范围和缩放将由运行时属性控制。

启用定向和/或缩放时，除了特定的位置和标识之外，您还必须一致地标注每个特征的方向和/或大小。在运行时期间，将判断并报告每个找到的特征的方向和比例。

如果您只需要工具能够容许特征旋转和/或缩放，请不要启用这些设置。使用扰动工具参数，启用适当的旋转和缩放量即可。

Note:

- 特征参数定向和缩放仅在蓝色定位工具中提供。蓝色读取工具仅支持缩放参数。

- 通过遗留模式复选框，定向和缩放行为可启用预3.1.0览状态。在此状态下，比例和旋转容差基于训练样本和扰动参数在训练期间固定。

  在遗留模式下，提取的特征方向和尺度精度有限。缩放被限制为 [1/4-4] * 特征尺寸间隔。