# 蓝色定位工具 - 创建节点模型

标注特征后，可以生成节点模型。

1. 选择将组成模型节点的标注特征。要创建多特征的节点模型，请在选择标注特征时按住 Shift 键，或按住 Shift 键并将鼠标拖动到所需特征上。

2. 选择标注特征后，右键单击视图，然后从菜单中选择创建模型。

3. 这将根据输入图像自动将所选特征和区域用作模型的节点，然后打开模型编辑器对话框。

   Note: 有关配置节点模型参数的详细信息，请参阅节点模型编辑器参数。
4. 创建节点模型后，可以根据节点模型标注剩余的图像/视图。

5. 生成节点模型时，将基于最后标注的特征生成。将此标注放在特征上，工具将自动生成节点模型。

6. 其他节点将指示这些节点是潜在的节点模型部分。选择每个特征来标注节点的每个实例。

   Note: 有关标注颜色代码的详细信息，请参阅蓝色定位工具 – 标签和标记图例主题。

7. 根据步骤 5 和 6 标注剩余的图像/视图。