# GPU 要求

## NVIDIA® 驱动程序支持

- NVIDIA GeForce® 驱动程序，高于或等于 (Undefined variable: ViDi/vidi_set.GPUDriver_GeForce) (Creator Ready)

- NVIDIA Quadro® 驱动程序，高于或等于 (Undefined variable: ViDi/vidi_set.GPUDriver_Quadro)（企业级最佳驱动程序）

  Note: 有关支持的驱动程序的更多信息，请访问 Cognex 支持网站。

## 支持的 NVIDIA GPU

GPU | 模型 | 性能水平 | 系统电源
--- | --- | --- | ---
NVIDIA GeForce® | GTX 1060 | 中低 | ≥ 500W
GTX 1070 | 中 | ≥ 600W
GTX 1080 Ti | 高 | ≥ 600W
RTX™ 2070 | 中 | ≥ 550W
RTX 2080 | 中高 | ≥ 650W
RTX 2080 Ti | 高 | ≥ 650W
NVIDIA Quadro® | P2000 | 低 | ≥ 500W
P4000 | 中高 | ≥ 600W
GV100* | 高 | ≥ 600W
RTX 4000 | 中 | ≥ 550W
RTX 5000 | 中高 | ≥ 650W
RTX 6000 | 高 | ≥ 650W
RTX 8000 | 高 | ≥ 650W
Titan V* | 高 | ≥ 600W
Titan RTX | 高 | ≥ 650W
NVIDIA Tesla® | P5000 | 高 | ≥ 600W
V100* | 高 | ≥ 600W
Note: Cognex 强烈建议使用 NVIDIA Quadro 和 Tesla GPU，原因如下： 这些 GPU 支持计算优化的特斯拉计算群集 (TCC) 模式。 这些 GPU 专为连续占空比操作而设计并经过测试。 这些 GPU 经过 NVIDIA 的严格测试和认证。 Cognex ViDi Suite 3.1.0 支持使用任何提供 3.0 或更高的计算能力、并且需要驱动程序版本高于或等于 (Undefined variable: ViDi/vidi_set.GPUDriver_GeForce) 的 NVIDIA CUDA® 型 GPU。 要使用核心 Cognex ViDi Suite 功能需要 CUDA 计算功能为 3.0 或更高。低精度参数要求 CUDA 计算能力为 6.1 或更高（有关更多信息，请访问 NVIDIA 网站）。 运行时操作至少需要 4 GB 的 GPU 内存，训练至少需要 8 GB 的 GPU 内存。 NVIDIA GeForce Titan V、Quadro GV100 和 Tesla V100 包括 NVIDIA Tensor Core。如果存在 Tensor Core，Cognex ViDi Suite 3.1.0 将自动使用，只要您有标准或高级安全许可证即可。有关在 Cognex 加密狗 上启用此功能的信息，请联系您的 Cognex 销售代表。