# NVIDIA GPU 选择和配置

电脑系统配置选择直接影响工具处理速度，但不影响工具精度或行为，并且是最昂贵，并且最难预测效果的部分。

配置选项 | 为什么更快 | 最有价值选项 | 注意...
--- | --- | --- | ---
NVIDIA 设备类型 | CUDA 核心的数量与高精度处理速度和训练直接相关。 标准 Tensor 核心的数量与处理速度和训练速度直接相关。 Turing Tensor 核心的数量仅与低精度模式下的处理速度有关。这些核心不会影响标准精度处理或训练速度。 |  |
NVIDIA 驱动程序模式 | 面向消费级游戏的 NVIDIA 设备仅支持 WDDM 设备驱动程序模型。此驱动程序用于支持图形显示，而不是计算。 专业级 NVIDIA 显卡支持 TCC 驱动模式，可提供更好的性能和稳定性。 | 选择 Quadro 或 Tesla（或选定 Titan）品牌的 NVIDIA 卡。 | 如果使用 GeForce 品牌显卡，请注意 NVIDIA 驱动程序经常更新，可能与 ViDi 不兼容。 使用 TCC 模式驱动程序可以避免使用 GPU 卡视频输出，而是使用板载视频。
优化内存 | 通过覆盖标准 NVIDA GPU 内存管理系统，默认情况下启用的 ViDi 优化内存可以提高性能。 | 确保卡至少有 4GB 的 GPU 内存。 使用 TCC 驱动程序的显卡的性能提升不显著。 |