# 监督模式 - 标注缺陷

红色分析工具处于监督模式时，您必须首先找出视图中的缺陷，然后通过以图形方式绘制缺陷区域仔细标注缺陷。

Note: 您还需要在训练集中包含一些无缺陷的图像，并将它们标注为良好。

1. 要标注缺陷，请在视图中单击鼠标右键，然后从菜单中选择编辑区域。

2. 这将启动图像顶部的“编辑区域”工具栏。

   默认编辑区域工具栏：

   专家模式编辑区域工具栏：

   Note: “编辑区域”工具栏与“编辑遮蔽”工具栏相同。有关工具栏中按钮功能的更多信息，请参阅遮蔽主题。

3. 有三种绘图工具，并可以结合使用。绘制区域的大小由宽度值定义。

   - 线：单击并拖动以在图像中创建一条线。

     Tip:
     - 在绘制时按住 Shift 键，工具将在两点之间绘制一条直线。
     - 如果要填充矩形区域，请使用线条绘制工具绘制轮廓（按住 Shift 键创建直线），然后使用魔棒工具填充该轮廓。

   - 圆：将光标放在圆形对象中心，然后向外拖动。

     Tip: 按住 Shift 键使圆圈从边界框的边角展开。
   - 魔术棒：单击并拖动以填充图像区域。您还可以单击各个特征，将填充应用于该区域。
   Note: 橡皮擦工具可用于修剪和/或移除图像上的无关绘图。

   在缺陷周围绘制区域时，请尽可能精确且一致地绘制区域。虽然可以接受在缺陷之外绘制少量区域，但应避免使用较大的面积。这可能导致工具认为背景被标注为有缺陷。同样，也应避免绘制不足的缺陷区域。

   下图说明了在缺陷周围绘制区域的最佳方法，其中深灰色线表示缺陷，红色是定义缺陷的区域。

   这是绘制区域的理想方式 - 与缺陷紧密对齐。 | 该方法包含太多的背景，并使该工具将背景视为缺陷。 | 这种方法遗漏了部分缺陷，因此工具会将未用红色标出的部分视为非缺陷。

4. 仔细、准确地绘制缺陷区域后，按应用按钮。您必须对图像逐个执行此操作。
5. 绘制完所有必要区域后，按关闭按钮，然后训练工具。